Информация для размещения на портале

«Карта доступности Пермского края»

**1 – Общие сведения об объекте**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта | **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7»** |
| Руководитель объекта ФИО | **Дядюков Дмитрий Сергеевич** |
| Адрес объекта | **617759, Пермский край, с. Большой Букор, ул. Юбилейная, д.7** |
| Краткое описание деятельности | **Образовательная деятельность** |
| **Фото учреждения для заставки** | **№1** |

**1.1 – Сведения об организации, расположенной на объекте**

|  |  |
| --- | --- |
| Телефон (факс) | **8(34241)5-56-15** |
| E-mail | [**Shkola\_b\_bukor@mail.ru**](mailto:Shkola_b_bukor@mail.ru) |
| Сайт организации | **bukor.ucoz.com** |
| Режим работы | **Понедельник-пятница 8.00-18.00**  **Суббота-воскресенье - выходной** |

**2 – Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

|  |  |
| --- | --- |
| Виды оказываемых услуг  *Понятным для пользователя языком* | **Получение начального и среднего образования** |
| Форма оказания услуг | **На объекте** |
| Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида | Есть/**Нет**\* |
| Уровень этажа, на котором оказываются услуги для инвалидов | **1** |
| Допуск на объект собаки-проводника  *В соответствии со статьей 15 федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение* | Есть/**Нет**\* |

\* - нужное выделить или подчеркнуть

**2.1 – Координаты сотрудника, ответственного за обеспечение доступности для инвалидов на объект**

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | **Стерхова Ирина Алексеевна** |
| Должность | **Заместитель директора** |
| Контактный телефон | **89226469915** |

**3.1 – Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

|  |  |
| --- | --- |
| Путь следования к объекту пассажирским транспортом  *Указать номера автобусов, трамваев, троллейбусов; описать движение инвалида от остановки общественного транспорта до объекта, указать расстояние до объекта от остановки* | **Передвижение пассажирского транспорта (междугородний автобус Чайковский - Букор) осуществляется по центральной дороге, от автобусной остановки до въезда на территорию школы 100м по тротуару по правую сторону от дороги** |
| Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути | **Да**/Нет\* |
| Перепады высоты на пути  *Указать наличие/отсутствие бордюров, крутых уклонов,пандусов, лестниц, выбоинов, трещин и т.д.* | **От автобусной остановки до входа на территорию школы имеется асфальтированный тротуар, без бордюров, но с неровностями, и ямами в асфальте. Подъем к воротам школы асфальтирован не менее 15 градусов местами асфальт отсутствует. Далее от ворот школы по территории асфальт без преград, у центральных дверей школы пандус без поручней** |

**3.2 – Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта**

|  |  |
| --- | --- |
| Перепады высоты на пути  *По паспорту объекта* | **Да**/Нет\* |
| Дополнительное описание (обустройства для инвалидов на коляске)  *По паспорту объекта* | **От автобусной остановки по правую сторону от дороги имеется асфальтированный тротуар с выбоинами и неровностями, для подъема на территорию школы имеется уклон не менее 14 градусов, далее по территории школы асфальт с мелкими неровностями, у центрального входа имеется пандус без поручней** |

**3.4.1 – Прилегающая территория**

|  |  |
| --- | --- |
| Прилегающая территория | **Есть**/Нет\* |
| Покрытие прилегающей территории | **Ровное**/Нескользкое/Скользкое/  Неровное\* |
| Бордюры | Есть/**Нет**\* |
| Автостоянка | Есть/**Нет**\* |
| Парковочные места для инвалидов | Есть/**Нет**\* |
| Дополнительная информация  *Указывается доступность (при наличии) калитки, пандуса на территории к объекту, лестницы; наличие табличек указателей направления движения и тактильных направляющих; Указывается доступность путей движения (продольный уклон не более 5%); наличие мест для отдыха (норматив – скамейки должны быть с опорой для спины; подлокотником; навесом; местом для кресел-колясок)* | **Калитка не прозрачная, открывается в одну сторону, турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения отсутствуют.**  **Таблички, указывающие направление движения отсутствуют.**  **Ширина доступного маршрута движения 1,2 м.**  **Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках 10%.**  **Имеется пандус без поручней.**  **Скамейки на территории отсутствуют** |
| **Фото тротуара / прилегающей территории** | **№2,3** |
| **Фото бордюра** | - |
| **Фото входа на территорию** | **№4** |
| **Фото автостоянки** | - |

\* - нужное выделить или подчеркнуть

**3.4.2 – Вход в здание**

|  |  |
| --- | --- |
| Вход для инвалидов | **с центрального (главного) входа** /с отдельного входа |
| Вход для инвалидов на уровне земли | Есть/**Нет**\* |
| Дополнительная информация  *Описать пути движения к отдельному входу для инвалидов. Указать наличие кнопки вызова, контакты для связи с обслуживающим персоналом.* | **Отдельного входа нет.**  **Кнопки вызова нет, табличка с контактным номером для вызова служебного персонала имеется** |
| Фото оборудованного для инвалидов входа | **№5** |
| Фото входа для инвалидов на уровне земли | - |
|  |  |
| **3.4.2.1.** **Лестница на входе** | Есть/**Нет**\* |
| Поручни  *Норматив: с обеих сторон на высоте 90 см (± 3 см)* | С одной стороны /С обеих сторон/ **Отсутствуют**\* |
| Количество ступеней  *Норматив: марш не должен быть менее 3 ступеней и не должен превышать 12 ступеней; одиночные ступени недопустимы, заменяются пандусами (съездами)* | **2 ступени для подъема к центральным дверям, ступени продублированы пандусом** |
| Покрытие на лестнице | **Скользкое**/ Нескользкое\* |
| Контрастные полосы  *Норматив: проступи краевых ступеней лестничных маршей имеют одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м).* | Есть/**Нет**\* |
| Предупредительные тактильные полосы перед лестницей  *Глубиной 0,5 - 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней* | Есть/**Нет**\* |
| Дополнительная информация  *Указать другие особенности фактического состояния. Возможно указание: - наличия аппарелей, швеллера (норматив: применение аппарелей, швеллера не допускается), - высоты подступенков (норматив:0,12-0,15 м), - ширины проступи лестниц (норматив: 0,35 – 0,4 м), - особенностей поручня (округлые, прямоугольные), - наличие дополнительных поручней на высоте 0,7 м, 0,5 м, - и т.д.* | **Ширина лестничного марша 13м10см, высота подступени 0,12 м, размеры ширины проступи и высоты подъема ступеней различны, поверхность асфальтирована** |
| **Фото лестницы на входе** | **№6** |

\* - нужное выделить или подчеркнуть

**3.4.2.2 – Пандус на входе**

|  |  |
| --- | --- |
| Пандус на входе | **Есть**/Нет\* |
| Количество маршей пандуса | 1/**2**/3/4\* |
| Уклон пандуса  *Норматив: - не более 1:20 (5%); - не более 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м при ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций. Формула расчета уклона пандуса: (высота пандуса/длина основания пандуса) х 100* | **Уклон подъема имеется с торца входной группы и составляет 5%** |
| Поручни  *Норматив – с обеих сторон на высоте 90 см (допускается от 85 до 92 см) и 70 см. Расстояние между поручнями пандуса - от 0,9 м до 1,0 м.* | С одной стороны /С обеих сторон / **Отсутствуют**\* |
| Покрытие пандуса | **Ровное**/ Нескользкое/ Неровное/ **Скользко**е\* |
| Дополнительная информация  *Указать другие особенности фактического состояния. Возможно указание: - размеров горизонтальных площадок пандуса (норматив: 1,5 х 1,5 м), - особенностей поручня (округлые, прямоугольные), - наличие дополнительных поручней на высоте 0,5 м, - наличие тактильных указателей переда пандусами (норматив: тактильно-контрастные указатели перед пандусами не обустраиваются); - т.д.* | **Размеры горизонтальной площадки пандуса 3,14х1,0м, поверхность** асфальтирована |
| **Фото пандуса на входе** | **№7** |

\* - нужное выделить или подчеркнуть  
 **3.4.2.3 – Подъемное устройство (платформа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Подъемное устройство (платформа) | Есть/**Нет**\* |
| Кнопка вызова персонала  *Норматив: Не более 1,1 м и не менее 0,85 м от уровня пола* | Есть/**Нет**\* |
| Контакты для связи с обслуживающим персоналом  *ФИО, должность, телефон* | - |
| Дополнительная информация  *Указать вид: подъемник с наклонным или с вертикальным перемещением, гусеничный подъемник* | **-** |
| **Фото подъемного устройства (платформы)** | - |

\* - нужное выделить или подчеркнуть  
 **3.4.2.4 – Входная площадка**

|  |  |
| --- | --- |
| Входная площадка | **Есть**/Нет\* |
| Возможность разворота на кресле-коляске  *Норматив: размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 м х 2,2 м.* | **Есть**/Нет\* |
| Поверхность входной площадки  *Норматив: твердая, не допускает скольжения при намокании и имеет поперечный уклон в пределах 1 – 2%* | **Скользкая** /Нескользкая (в том числе, при намокании)\* |
| Дополнительная информация  *Указать наличие навеса, водоотвода* | **Навес и водоотвод отсутствует** |
| **Фото входной площадки** | **№5** |

\* - нужное выделить или подчеркнуть  
 **3.4.2.5 – Входная дверь**

|  |  |
| --- | --- |
| Возможность прохода инвалидов на кресле-коляске | **Есть**/Нет\* |
| Ширина дверного проема в свету  *Норматив: не менее 90 см* | **76 см** |
| Высота порога  *Норматив – не более 0,014 м (1,4 см)* | Отсутствует / Низкий (соответствует) / **Высокий (не соответствует)**\* |
| Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей  *Норматив: на прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м; на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости.* | **Есть**/Нет\* |
| Дополнительная информация  *Указать другие особенности: наличие кнопки вызова персонала, наличие символа доступности, контрастности* | Кнопка вызова, символ доступности и контрастность отсутствует |
| **Фото входной двери** | **№1** |

\* - нужное выделить или подчеркнуть  
 **3.4.2.6 – Тамбур**

|  |  |
| --- | --- |
| Тамбур  *Норматив: глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. При глубине тамбура от 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина не менее 2,3 м.* | **Есть**/Нет\* |
| Дополнительная информация  *Указать размеры тамбура и возможность инвалида для разворота кресла-коляски на 180 градусов; поверхность покрытий тамбура (норматив: твердые, не допускают скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 1 - 2%.* | **Поверхность тамбура кафельная, частично имеет нескользящее покрытие, уклон отсутствует. Глубина тамбура при одностороннем открывании дверей 2,5 м при ширине 2,77 м. Глубина тамбура при прямом движении и одностороннем открывании дверей 1,9 м** |
| **Фото тамбура** | **№8** |

\* - нужное выделить или подчеркнуть  
 **3.4.2.7 – Дверь из тамбура в помещение**

|  |  |
| --- | --- |
| Возможность прохода инвалидов на кресле-коляске | **Есть**/Нет\* |
| Ширина дверного проема в свету  *Норма: Ширина дверного проема должна быть не менее 0,9 м.* | **76 см** |
| Высота порога  *Норматив – не более 0,014 м (1,4 см)* | Отсутствует / Низкий (соответствует) / **Высокий (не соответствует)**\* |
| Дополнительная информация  *Указать другие особенности: наличие символа доступности, контрастности и т.д.* | Кнопка вызова, символ доступности и контрастность отсутствует |
| **Фото двери из тамбура в помещение** | **№9** |

\* - нужное выделить или подчеркнуть  
 **3.4.3 – Пути движения в здании**

|  |  |
| --- | --- |
| Этажность здания | Одноэтажное здание/ **Здание имеет** цокольный, **либо 2**, либо выше этажи\* |
| Услуги цокольного, 2 и выше этажей организованы на 1 этаже | **Да**/Нет\* |
| Тактильные напольные указатели внутри здания | Есть/**Нет**\* |
| Описание маршрута тактильных напольных указателей внутри здания  *Указать, где расположены тактильные напольные указатели внутри здания. Декор полов и площадок независимо от того, какой материал применен, рекомендуется сочетать с разметкой путей движения, зон ожидания, обеспечивая при этом допустимую контрастность.* | - |
| Визуальная информация с указанием направления движения и мест получения услуги | Есть/**Нет**\* |
| Звуковая информация | Есть/**Нет**\* |
| Дополнительная информация  *Указание ширины путей движения (коридора) (норматив: не менее 1,5 м), наличия зон отдыха для инвалидов и т.д. Описать специальные устройства для поддержки людей с нарушениями зрения и слуха, пороги; покрытие поверхности пола (скользкое/ нескользкое);* | **Ширина пути движения (коридора) 2,33 м.**  **На этаже имеются зоны отдыха на 2-3 места.**  **Поверхность пола в холе и коридоре 1 этажа из кафеля**  **Специальных устройств для поддержки людей с нарушениями зрения и слуха нет** |
| **Добавить фото для отображения "Возможность беспрепятственного передвижения инвалидов на кресле-коляске в коридоре"** | **№10** |
| **Добавить фото для отображения "Визуальная информация с указанием направления движения и мест получения услуги"** | - |
| **Добавить фото для отображения "Тактильные напольные указатели внутри здания"** | - |
| **Добавить фото для отображения «Звуковая информация»** | - |
| **Добавить фото для отображения "Для доступа на цокольный, 2 и выше этажи имеется"** | - |

\* - нужное выделить или подчеркнуть  
 **3.4.3.1 – Лифт**

|  |  |
| --- | --- |
| Лифт | Есть/**Нет**\* |
| Доступность лифта для инвалидов на кресле-коляске  *Норматив: ширина дверного проема лифта для нового строительства зданий - не менее 0,9 м; Размеры кабины лифта - не менее 1,1 м x 1,4 м (ширина x глубина)* | Есть/**Нет**\* |
| Сопровождение движения лифта визуальными сигналами  *Норматив: прибытие назначенной кабины лифта на этаж сопровождается визуальным сигналом.* | Есть/**Нет**\* |
| Сопровождение движения лифта звуковыми сигналами  *Норматив: - в момент начала открывания дверей звучит сигнал; - сигнал слышен в кабине и на этажной площадке; - при остановке кабины речевой информатор сообщает номер этажа (уровень звука от 35 до 65 дБА).* | Есть/**Нет**\* |
| Тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов  *Норматив: цифровое и тактильное (рельеф) обозначение этажа размером не менее 0,1 м, - напротив выхода из лифтов на высоте 1,5 м* | Есть/**Нет**\* |
| Кнопки вызова внутри лифта  *Норматив: Идентификация рабочей поверхности кнопок на этаже и в кабине - визуальное (контрастность) и тактильное (рельеф) отличие от лицевой панели поста управления или других окружающих элементов* | Приспособлены для тактильного восприятия / Продублированы шрифтом Брайля\* |
| Дополнительная информация  *Норматив: Высота поручня на боковой стороне кабины лифта - 0,9 +/- 0,025 м; Кнопка вызова лифта на любом этаже - не более 1,1 м и не менее 0,85 м от уровня пола.* | **-** |
| **Добавить фото для отображения «Лифт»** | **-** |

\* - нужное выделить или подчеркнуть  
 **3.4.3.2 – Подъемное устройство внутри здания**

|  |  |
| --- | --- |
| Подъемное устройство (платформа) | Есть/**Нет**\* |
| Кнопка вызова персонала | Есть/**Нет**\* |
| ФИО специалиста, управляющего подъемником, его номер телефона | - |
| Дополнительная информация | **-** |
| **Добавить фото для отображения "Подъемное устройство внутри здания"** | - |

\* - нужное выделить или подчеркнуть  
  
**3.4.3.3 – Лестница внутри здания**

|  |  |
| --- | --- |
| **Лестница внутри здания** | **Есть**/Нет\* |
| Поручни  *Норматив: Установлены вдоль обеих сторон всех лестниц на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м); Поручень перил непрерывный по всей ее высоте; Завершающие горизонтальные части поручня округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м: - длиннее марша лестницы на 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м); - имеют нетравмирующее завершение. округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м* | **С одной стороны** / С обеих сторон / Отсутствуют\* |
| Покрытие лестницы  *Норматив: Ровные, без выступов, с шероховатой поверхностью* | **Скользкое**/ Нескользкое |
| Контрастные полосы  *Норматив: Проступи краевых ступеней лестничных маршей имеют одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.* | **Есть**/Нет\* |
| Предупредительные тактильные полосы перед лестницей | Есть/**Нет**\* |
| Дополнительная информация  *Указать другие особенности фактического состояния. Возможно указание: Нормативы: Поручень перил непрерывный по всей ее высоте; Завершающие горизонтальные части поручня округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м: - длиннее марша лестницы на 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м); - имеют нетравмирующее завершение.* | **Ширина марша лестницы 1,36 м, поручни не прерывные на высоте 0,92 м. округлого сечения диаметром от 0,05 м, завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,29 м и имеют не травмирующее завершение** |
| **Добавить фото для отображения "Лестница внутри здания"** | **№11** |

\* - нужное выделить или подчеркнуть

**3.4.3.4 – Пандус внутри здания**

|  |  |
| --- | --- |
| Пандус внутри здания | Есть/**Нет**\* |
| Количество маршей пандуса | 1/2/3/4 |
| Уклон пандуса  *Норматив: – не более 1:20 (5%); - до 1:10 (10%) при перепаде высот пола 0,2 м и менее; - 1:12 (8%) при условии, что подъем по вертикали между площадками не превышает 0,5 м Формула расчета уклона пандуса: высота/длину и умножается на 100* | - |
| Поручни  *Норматив – с обеих сторон на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м* | С одной стороны / С обеих сторон / Отсутствуют\*  - |
| Покрытие пандуса | Ровное/ Неровное/Скользкое/ Нескользкое  - |
| Дополнительная информация  *Указать другие особенности фактического состояния. Возможно указание: Ограждения с поручнями – установлены вдоль обеих сторон пандуса на расстоянии от 0,9 м до 1,0 м; - Установлены на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), и дополнительно на высоте 0,7 м; - Непрерывны по всей длине. - Завершающие горизонтальные части поручня - длиннее наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) - имеют нетравмирующее завершение* | **-** |
| **Фото пандуса внутри здания** | - |

\* - нужное выделить или подчеркнуть

**3.4.4 – Места предоставления услуг**

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие доступных мест предоставления услуг | **Есть**/Нет\* |
| Расположение кабинетов (описание)  *Указать, на каком этаже расположен тот или иной специалист/отдел, указать номер кабинета.* | **Доступны кабинеты для получения образования №9,40,44,43,46 на первом этаже и №24,28,34,36,38,40,42 на втором этаже, а также кабинет №10 библиотека и №11 кабинет учителя логопеда и педагога психолога (номер кабинета указан согласно техническому плану здания)** |
| Описание мест предоставления услуг  *Указать, где расположена доступная зона для инвалидов, описание специального оборудования для инвалидов, специализированных услуг для инвалидов и т.д. Нормативы: Ширина дверного проема – не менее 0,9м, Высота дверного порога - не более 0,014м, Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью - не менее 1,2 м. Организация оказания помощи в преодолении барьеров и сопровождение инвалидов при предоставлении услуг на объекте организации. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.* | **Ширина дверного проема 0,75 м, ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью 0,6 м. Услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика не оказываются** |
| **Добавить фото для отображения "Наличие доступных мест предоставления услуг"** | **№12,13** |

\* - нужное выделить или подчеркнуть  
 **3.4.5 – Санитарно-гигиенические помещения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие санитарно-гигиенических помещений | **Есть**/Нет\* |
| Доступный санузел  *Нормативы: Ширина дверного проема - не менее 0,9 м. Высота дверного порога - не более 0,014 м. В кабине сбоку от унитаза предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски - шириной не менее 0,8 м. В кабине имеется свободное пространство для разворота кресла-коляски - диаметром не менее 1,4 м. У унитаза установлены поручни (один или оба из них являются откидными) – наличие. У раковины установлены поручни – наличие.* | **Есть**/Нет\* |
| Месторасположение доступных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений  *Указать уровень этажа, на котором расположено санитарно-гигиеническое помещение* | **1** |
| Дополнительная информация  *Указать другие особенности фактического состояния. Возможно указание: - наличие оборудованных водопроводные краны с рычажной рукояткой, при возможности – с автоматическими или сенсорными танами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается; - оборудование системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала - Размеры санитарно-гигиенического помещения (универсальной кабины не менее: ширина - 2,2 м, глубина - 2,25 м. Размеры доступной кабины в общественной уборной не менее: ширина - 1,65 м, глубина - 2,2 м) - Дверные ручки (имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий)* | **Мужская и женская туалетные комнаты идентичны ширина дверного проема 0,75 м, высота дверного порога 0,3 м, дверные ручки имеют поворотную форму, водопроводные краны без рычажной рукоятки, подводка горячей и холодной воды разделены** |
| **Добавить фото для отображения "Санитарно-гигиенические помещения"** | **№14,15** |

\* - нужное выделить или подчеркнуть

**3.5 – Итоговое заключение о доступности для инвалидов объекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Указать итоговое состояние доступности для каждой категории инвалидов  ***К****– на кресле-коляске* ***О****– с нарушением опорно-двигательного аппарата* ***С****– с нарушением зрения* ***Г****– с нарушением слуха* ***У****– с нарушениями умственного развития* | К – доступен условно  О - доступен частично  С - доступен частично  Г - доступен условно  У - доступен частично по варианту «Б» |
| Итоговая доступность  ***Доступно полностью – ДП****Обеспечена доступность любого места обслуживания на объекте; На объекте организован процесс оказания услуг всем категориям инвалидам.* ***Доступно частично – ДЧ*** *1. Доступность объекта и услуг обеспечена по варианту «Б». Нормативы выполнены по структурно-функциональным зонам объекта: территория, прилегающая к зданию; вход в здание; пути движения внутри здания к специально выделенной зоне целевого назначения для инвалидов; специально выделенная зона целевого назначения с обеспечением на ней всех видов услуг, имеющихся в данном здании; санитарно-гигиеническое помещение; система информации и связи (на указанных зонах). 2. Объект доступен, но имеются отклонения от нормативов, не нарушающие требований безопасности и досягаемости. 3. Обеспечена возможность самостоятельного передвижения инвалидов на объекте; 4. Объект доступен полностью или частично для всех категорий инвалидов; 5. Обеспечена доступность специализированного объекта по варианту «А» или «Б», в котором обеспечивается обслуживание определенных категорий инвалидов (например, детский сад для глухих детей). Объект доступен для одной или нескольких категорий инвалидов (К,О,С,Г).* ***Примечания:*** *1) Для признания объекта частично доступным для инвалидов с нарушением зрения необходимо обеспечить следующие требования:  -использование контрастных сочетаний цветов в применяемом оборудовании;  -обозначение препятствий контрастным цветом;  -расположение визуальной информации на контрастном фоне крупным шрифтом с соответствующим расстоянием рассмотрения;  -организация сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, и оказание им необходимой помощи.  2) Для признания объекта частично доступным для инвалидов с нарушением слуха необходимо обеспечить следующие требования:  -наличие непрерывной визуальной информации на объекте, позволяющей достичь целей его посещения;  -оборудование акустических устройств типа «индукционный контур» на объектах массового посещения людей.  3) Объект может быть признан частично доступным без оборудования санитарно-гигиенического помещения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на кресле-коляске, если время нахождения посетителей по технологическим параметрам обслуживания менее 60 мин (на основании п. 5.40 СП 118.13330.2012).  4) Объект может быть признан частично доступным без оборудования санитарно-гигиенического помещения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на кресле-коляске, на объектах дошкольного образования. 5) На объектах физической культуры и спорта, предназначенных для учебно-тренировочных занятий инвалидов, обязательно наличие оборудованной душевой кабины для инвалидов.* ***Доступно условно – ДУ*** *Объект не соответствует нормативным требованиям, однако организацией предусмотрено оказание инвалиду сотрудниками организации помощи в получении услуги либо предоставление услуги иным образом: -на дому; -дистанционно; -в другом учреждении.* ***Временно недоступно – ВНД*** *Объект не соответствует нормативным требованиям, альтернативные формы обслуживания не предусмотрены, объект признан ветхим, аварийным.* | ДП /**ДЧ**/ ДУ/ ВНД \* |

\* - нужное выделить или подчеркнуть

**4. – Управленческое решение (по паспорту объекта)**

|  |  |
| --- | --- |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не требуется / **Ремонт** (текущий, **капитальный**) / Организация альтернативной формы обслуживания / Индивидуальное решение с ТСР\* |
| Вход (входы) в здание | Не требуется / **Ремонт (текущий, капитальный**) / Организация альтернативной формы обслуживания / Индивидуальное решение с ТСР\* |
| Путь (пути) передвижения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не требуется / **Ремонт (текущий, капитальный)** / Организация альтернативной формы обслуживания / Индивидуальное решение с ТСР\* |
| Зона целевого назначения | Не требуется **/ Ремонт (текущий**, капитальный) / Организация альтернативной формы обслуживания / Индивидуальное решение с ТСР\* |
| Санитарно-гигиенические помещения | Не требуется / **Ремонт** (текущий, **капитальный)** / Организация альтернативной формы обслуживания / Индивидуальное решение с ТСР\* |
| Система информации на объекте (на всех зонах) | Не требуется / **Ремонт** (текущий, **капитальный)** / Организация альтернативной формы обслуживания / Индивидуальное решение с ТСР\* |
| Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не требуется / **Ремонт** (текущий, **капитальный**) / Организация альтернативной формы обслуживания / Индивидуальное решение с ТСР\* |

\* - нужное выделить или подчеркнуть

|  |  |
| --- | --- |
| Период проведения работ | 2019-2021 |
| В рамках исполнения | Муниципальной программы «Развитие городского округа» |
| Ожидаемый результат | **Доступность всем категориям частично** |
| Оценка результата после адаптации объекта | **удовлетворительно** |
| Для принятия решения (требуется, не требуется) согласование | Требуется |
| Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  *По паспорту объекта Наименование документа и выдавшей организации, дата формирования документа* | нет |

**5. – Особые отметки (по паспорту)**

|  |  |
| --- | --- |
| Паспорт составлен на основании анкеты: номер анкеты |  |
| Дата составления анкеты |  |
| Представитель координирующего органа, проводивший обследование объекта |  |
| Информация размещена (обновлена) на карте доступности Пермского края, дата |  |

**5. – Дополнительно**

|  |  |
| --- | --- |
| Дополнительное описание объекта для отображения на портале  *Дополнительное описание объекта для отображения на портале (Заполняется вне данных о паспорте)* |  |